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	İlgili EN Standardı / Mevzuat:
	TS EN ISO 11611 Kaynak ve İlgili İşlemlerde Kullanılan Koruyucu Giyecekler
	İşyeri SGK Sicil & Unvan:
	..................................................

	Tehlike Sınıfı & Saha Bölümü:
	Az Tehlikeli [  ]  Tehlikeli [  ]  Çok Tehlikeli [  ]
	Denetim / Teslim Tarihi:
	07.09.2026



■ SINIF 1 VE SINIF 2 KORUMA SEVIYESI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / İşlem

	1
	Sınıf 1: Manuel kaynak tekniklerinde az sıçrama ve düşük radyant ısı oluşturan operasyonlar (TIG, MIG, plazma kesme - en az 15 damla erimiş metal direnci)
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Sınıf 2: Yoğun sıçrama ve yüksek radyant ısı oluşturan ağır operasyonlar (Örtülü elektrot MMA, MAG, dar alan kaynağı - en az 25 damla erimiş metal direnci)
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ TASARIM VE YANGIN GÜVENLIĞI DETAYLARI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / İşlem

	1
	Giysi üzerinde ceplerin kapaklı olması ve ceplerin içine kıvılcım girmesini önleyecek şekilde dikilmesi
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Metal düğme ve fermuarların dışarıdan temas etmeyecek şekilde kumaş patı ile kapatılmış olması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Paçaların botların üzerine örtülmesi ve paça kıvrımı (duble paça) yapılmaması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ DERI EK DONANIMLAR
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / İşlem

	1
	Deri kaynakçı kolluğu, deri göğüs önlüğü ve ayakkabı üzerine oturan deri tozlukların mevcudiyeti
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
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