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	İlgili EN Standardı / Mevzuat:
	TS EN ISO 11612 Isı ve Aleve Karşı Koruyucu Giyecekler
	İşyeri SGK Sicil & Unvan:
	..................................................

	Tehlike Sınıfı & Saha Bölümü:
	Az Tehlikeli [  ]  Tehlikeli [  ]  Çok Tehlikeli [  ]
	Denetim / Teslim Tarihi:
	07.09.2026



■ ZORUNLU KOD VE HARF AÇILIMLARI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / İşlem

	1
	Kod A (Zorunlu): Sınırlı Alev Yayılımı (A1: Yüzeyden ateşleme, A2: Kenardan ateşleme)
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Kod B: Konvektif Isı Direnci (B1 - B3 seviyeleri, açık alevden geçen ısıyı durdurma)
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Kod C: Radyant Isı Direnci (C1 - C4 seviyeleri, ışıma ısısına karşı dayanım)
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	4
	Kod D: Erimiş Alüminyum Sıçraması (D1 - D3 seviyeleri, sıvı alüminyumun kumaşa yapışmaması)
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	5
	Kod E: Erimiş Demir Sıçraması (E1 - E3 seviyeleri, dökümhane sıvı çeliğine dayanım)
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	6
	Kod F: Temas Isısı Direnci (F1 - F3 seviyeleri, 250°C sıcak yüzeye temas)
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ ANTISTATIK VE ARK KORUMA ENTEGRASYONU
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / İşlem

	1
	Patlayıcı ortamlarda kıyafetin EN 1149-5 antistatik standardına sahip olması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Kumaş liflerinde elektrostatik yük birikimini önleyici karbon liflerin bulunması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	




	KKD KULLANICISI / ÇALIŞAN
	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
	İŞVEREN / BİRİM AMİRİ

	
Adı Soyadı:
Unvanı / Görevi:
Tarih / Islak İmza:
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