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	İlgili EN Standardı / Mevzuat:
	TS EN 342 ve TS EN 343 Koruyucu Giyecek Standartları
	İşyeri SGK Sicil & Unvan:
	..................................................

	Tehlike Sınıfı & Saha Bölümü:
	Az Tehlikeli [  ]  Tehlikeli [  ]  Çok Tehlikeli [  ]
	Denetim / Teslim Tarihi:
	07.09.2026



■ EN 342 SOĞUK ORTAM TULUMU PARAMETRELERI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / İşlem

	1
	-5°C ve altındaki soğuk hava depoları ve kış şartları için temel ısı yalıtım değeri (Icler)
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Hava geçirgenliği sınıfı (Sınıf 1, 2, 3 - Sınıf 3 en az rüzgar geçiren)
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Kol ve paça manşetlerinin soğuk hava girişini engelleyecek elastik büzgülü yapısı
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ EN 343 KÖTÜ HAVA VE YAĞMUR KORUMASI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / İşlem

	1
	Su Geçirmezlik (Su Kolonu Direnci): Sınıf 1 (8000 Pa), Sınıf 2 (8000 Pa ön işlem sonrası), Sınıf 3 (13000 Pa), Sınıf 4 (20000 Pa)
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Su Buharı Direnci (Nefes Alabilirlik - Ret): Sınıf 1 (En az nefes alan, Ret > 40), Sınıf 4 (En yüksek nefes alabilirlik, Ret <= 15)
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Dikiş yerlerinin arkadan su geçirmez sızdırmazlık bantlarıyla preslenmiş olması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
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