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	İlgili EN Standardı / Mevzuat:
	TS EN 61482-1-2 Elektrik Arkının Isıl Tehlikelerine Karşı Koruyucu Giyecekler
	İşyeri SGK Sicil & Unvan:
	..................................................

	Tehlike Sınıfı & Saha Bölümü:
	Az Tehlikeli [  ]  Tehlikeli [  ]  Çok Tehlikeli [  ]
	Denetim / Teslim Tarihi:
	07.09.2026



■ ARK KORUMA TEST METODOLOJILERI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / İşlem

	1
	Kutu Testi (Box Test - EN 61482-1-2): Class 1 (4 kA / 500 ms) ve Class 2 (7 kA / 500 ms) kısa devre koruması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Açık Ark Testi (Open Arc - EN 61482-1-1): Malzemenin 2. derece yanık oluşturmayacağı azami termal enerji (ATPV veya EBT, cal/cm²)
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ ARK BAŞLIĞI VE VIZÖR DONANIMI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / İşlem

	1
	Baretle entegre yüz siperliğinin EN 166 kod 8 (elektrik arkı) ve GS-ET-29 standardına uygunluğu
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Çene altı koruyucu alev almaz boyunluk (balaklava) kullanımı zorunluluğu
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ İÇ GIYIM VE KATMAN KURALI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / İşlem

	1
	Ark kıyafetinin altına giyilen iç çamaşırların kesinlikle sentetik (naylon, polyester) OLMAMASI, %100 pamuk veya aramid olması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Ark patlamasında sentetik içliğin eriyerek cilde yapışması riskinin önlenmesi
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	




	KKD KULLANICISI / ÇALIŞAN
	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
	İŞVEREN / BİRİM AMİRİ

	
Adı Soyadı:
Unvanı / Görevi:
Tarih / Islak İmza:
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