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	İlgili Standart / Yasal Dayanak:
	TS EN ISO 7243 Sıcak Ortamlar - WBGT İndeksine Göre Isı Gerilmesinin Tahmini
	Ölçüm Yapılan Saha / Birim:
	..................................................

	Cihaz Seri No & Kalibrasyon:
	..................................................
	Ölçüm / Denetim Tarihi:
	07.09.2026



■ WBGT ÖLÇÜM CIHAZI SENSÖR DONANIMI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Doğal Islak Hazne Termometresi (tnw): Pamuk fitille ıslatılmış hazne
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Küre Termometre (tg): 150 mm çapında mat siyah içi boş bakır küre
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Kuru Termometre (ta): Doğrudan hava sıcaklığını ölçen gölgelenmiş sensör
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ WBGT HESAPLAMA FORMÜLLERI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Güneş Radyasyonu Olmayan İç Mekanlar: WBGT = 0.7 x tnw + 0.3 x tg
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Güneş Radyasyonu Olan Açık Alanlar: WBGT = 0.7 x tnw + 0.2 x tg + 0.1 x ta
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ EŞIK DEĞERLER VE MOLA DÜZENLEME PROTOKOLÜ
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Ağır fiziksel işlerde WBGT sınır değeri 26°C'dir
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	WBGT 28°C üzerinde saatte 15 dakika dinlenme, 30°C üzerinde saatte 30 dakika dinlenme
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Çalışanlara tuz ve elektrolit içeren serin içme suyu temini
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	




	ÖLÇÜM TEKNİSYENİ / HİJYEN UZMANI
	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
	İŞVEREN / BİRİM AMİRİ
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