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	İlgili Standart / Yasal Dayanak:
	TS EN ISO 16000-6 İç Ortam Havası - VOC Tayini Standardı
	Ölçüm Yapılan Saha / Birim:
	..................................................

	Cihaz Seri No & Kalibrasyon:
	..................................................
	Ölçüm / Denetim Tarihi:
	07.09.2026



■ PID ÇALIŞMA PRENSIBI VE LAMBA SEÇIMI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	10.6 eV standart Kripton lambanın çoğu aromatik ve alifatik hidrokarbonu iyonlaştırması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	İyonlaşma potansiyeli (IP) lambanın eV gücünden düşük olan tüm gazların algılanması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	İsobütilen referans gazı ile sıfır ve aralık (span) kalibrasyonunun yapılması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ YANIT FAKTÖRÜ (RESPONSE FACTOR - RF) UYGULAMASI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Cihaz ekranındaki isobütilen eşdeğeri okumanın hedef kimyasalın RF katsayısıyla çarpılması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Örnek: Benzen için RF=0.53, Toluen için RF=0.50, Ksilen için RF=0.43
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ SAHA SIZINTI TESPITI VE RAPORLAMA
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Boya kabinleri, kurutma fırınları ve flanş bağlantılarında anlık ppm/ppb seviyeli sızıntı taraması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	




	ÖLÇÜM TEKNİSYENİ / HİJYEN UZMANI
	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
	İŞVEREN / BİRİM AMİRİ
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