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	İlgili Standart / Yasal Dayanak:
	2013/35/EU Elektromanyetik Alanlar Direktifi
	Ölçüm Yapılan Saha / Birim:
	..................................................

	Cihaz Seri No & Kalibrasyon:
	..................................................
	Ölçüm / Denetim Tarihi:
	07.09.2026



■ FREKANS ARALIKLARI VE ÖLÇÜM SENSÖRLERI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	0 Hz - 100 kHz Alçak Frekans: Manyetik alan probu ile Manyetik Akı Yoğunluğu B (µT - Mikrotesla) ölçümü
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	100 kHz - 300 GHz Yüksek Frekans: İzotropik elektrik alan probu ile Elektrik Alan Şiddeti E (V/m) veya Güç Yoğunluğu S (W/m²) ölçümü
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ ÖZEL RISK GRUPLARI VE KALP PILI SINIRLARI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Vücudunda aktif tıbbi cihaz (kalp pili, insülin pompası) taşıyan çalışanlar için manyetik alan sınırının 0.5 mT (500 µT) yerine 0.05 mT (50 µT) olarak uygulanması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Hamile çalışanların yüksek elektromanyetik alana maruziyetinin kesinlikle engellenmesi
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ EKRANLAMA VE GÜVENLI MESAFE KRITERLERI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	İndüksiyon ocakları, punta kaynak makineleri ve trafo hücreleri etrafında sarı çizgilerle güvenli sınır çizilmesi
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	




	ÖLÇÜM TEKNİSYENİ / HİJYEN UZMANI
	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
	İŞVEREN / BİRİM AMİRİ

	
Adı Soyadı:
Sertifika / Oda Sicil No:
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