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	İlgili Standart / Yasal Dayanak:
	Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği (Nükleer Düzenleme Kurumu - NDK)
	Ölçüm Yapılan Saha / Birim:
	..................................................

	Cihaz Seri No & Kalibrasyon:
	..................................................
	Ölçüm / Denetim Tarihi:
	07.09.2026



■ RADYASYON ÖLÇÜM CIHAZLARI SINIFLANDIRMASI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Alan Monitörleri (Geiger-Müller / Sintilasyon): Anlık doz hızını (µSv/saat) ölçen portatif cihazlar
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Kişisel Dozimetreler (TLD / OSL / Elektronik): Göğüs hizasında taşınan ve periyodik kümülatif dozu kaydeden aygıtlar
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ YASAL YILLIK DOZ SINIRLARI (NDK)
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Radyasyon Görevlileri İçin: Yılda en fazla 20 mSv (Birbiri ardına gelen 5 yılın ortalaması) veya tek bir yılda en fazla 50 mSv
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Toplum Bireyleri / Diğer Çalışanlar İçin: Yılda en fazla 1 mSv
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Göz Lensi İçin: Yılda en fazla 20 mSv, El ve ayaklar için: Yılda en fazla 500 mSv
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ RADYASYONDAN KORUNMA PRENSIPLERI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Zaman (Maruziyet süresini kısaltmak), Mesafe (Ters kare kanunu ile kaynaktan uzaklaşmak), Zırhlama (Kurşun/beton paravan)
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	




	ÖLÇÜM TEKNİSYENİ / HİJYEN UZMANI
	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
	İŞVEREN / BİRİM AMİRİ

	
Adı Soyadı:
Sertifika / Oda Sicil No:
Tarih / Islak İmza:


	
Adı Soyadı:
Sertifika / Oda Sicil No:
Tarih / Islak İmza:


	
Adı Soyadı:
Sertifika / Oda Sicil No:
Tarih / Islak İmza:








