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	İlgili Standart / Yasal Dayanak:
	TS EN 61340 Elektrostatik - Parçacık ve Yük Kontrolü
	Ölçüm Yapılan Saha / Birim:
	..................................................

	Cihaz Seri No & Kalibrasyon:
	..................................................
	Ölçüm / Denetim Tarihi:
	07.09.2026



■ ALANMETRE ILE TEMASSIZ YÜZEY POTANSIYELI ÖLÇÜMÜ
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Cihazın üretici tarafından belirtilen sabit mesafede (genellikle 25 mm veya 1 inç) tutulması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Ölçüm yapan personelin topraklanmış olması ve cihaz topraklama kablosunun takılması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Statik yükün plastik borularda, streç filmlerde ve toz dolum torbalarında tespiti
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ YASAL TEHLIKE EŞIKLERI VE KIVILCIM RISKI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Yüzey potansiyeli > 2 - 5 kV: Yanıcı solvent buharlarını tutuşturabilecek minimum kıvılcım enerjisi riski
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Yüzey potansiyeli > 10 kV: Ciddi elektrostatik ark deşarjı ve patlama tehlikesi
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ EŞPOTANSIYEL KUŞAKLAMA VE ANTISTATIK İYONLAŞTIRICILAR
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Tüm metal varil ve aktarma hatlarının topraklama penseleriyle birbirine bağlanması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Yalıtkan yüzeylerdeki statik yükü nötralize etmek için iyonize hava üfleyicilerin kullanımı
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
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