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	İlgili Standart / Yasal Dayanak:
	Fizyolojik Isı Stresi ve Biyotelemetrik İzleme Standartları
	Ölçüm Yapılan Saha / Birim:
	..................................................

	Cihaz Seri No & Kalibrasyon:
	..................................................
	Ölçüm / Denetim Tarihi:
	07.09.2026



■ GIYILEBILIR SENSÖR PARAMETRELERI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Kalp Atım Hızı (Nabız): Sürekli dakikada 110 atım üzerinde olması durumunda aşırı kardiyak yük uyarısı
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Tahmini Çekirdek Sıcaklık: Vücut içi sıcaklığının 38.0°C üzerine çıkması (Dikkat) ve 38.5°C olması (Acil İşi Bırakma)
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Cilt Sıcaklığı ve Terleme İndeksi: Dehidrasyon riskinin anlık tespiti
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ KABLOSUZ TELEMETRI VE ALARM EŞIKLERI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Sensör verilerinin Bluetooth/LoRaWAN ile İSG merkez kontrol paneline kablosuz aktarılması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Kritik eşikte çalışanın bilekliğinin titreşerek ve sesli uyarı vererek dinlenme odasına yönlendirilmesi
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	




	ÖLÇÜM TEKNİSYENİ / HİJYEN UZMANI
	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
	İŞVEREN / BİRİM AMİRİ

	
Adı Soyadı:
Sertifika / Oda Sicil No:
Tarih / Islak İmza:


	
Adı Soyadı:
Sertifika / Oda Sicil No:
Tarih / Islak İmza:


	
Adı Soyadı:
Sertifika / Oda Sicil No:
Tarih / Islak İmza:








