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	İlgili Standart / Yasal Dayanak:
	İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
	Ölçüm Yapılan Saha / Birim:
	..................................................

	Cihaz Seri No & Kalibrasyon:
	..................................................
	Ölçüm / Denetim Tarihi:
	07.09.2026



■ BENZER MARUZIYET GRUPLARI (SEG) BELIRLEME
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Aynı işi yapan, aynı kimyasallara veya gürültüye maruz kalan çalışanların homojen gruplara ayrılması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Her SEG grubundan istatistiki olarak yeterli sayıda rastgele çalışanın seçilmesi
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ YILLIK ZORUNLU ÖLÇÜM PARAMETRELERI MATRISI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Fiziksel Parametreler: Gürültü maruziyeti, titreşim maruziyeti, termal konfor, aydınlatma
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Kimyasal Parametreler: Solunabilir ve toplam toz, ağır metaller, VOC solvent buharları, gazlar
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ ÖLÇÜMLERIN TEKRARLANMASI GEREKEN HALLER
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	İşyeri ortamında veya prosesinde değişiklik yapılması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	İş kazası veya meslek hastalığı şüphesi ortaya çıkması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Yetkili İş Müfettişi tarafından ölçüm tekrarı talep edilmesi
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	




	ÖLÇÜM TEKNİSYENİ / HİJYEN UZMANI
	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
	İŞVEREN / BİRİM AMİRİ

	
Adı Soyadı:
Sertifika / Oda Sicil No:
Tarih / Islak İmza:
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