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	İlgili Standart / Yasal Dayanak:
	Kolorimetrik Gaz Dedektör Tüpleri Kullanım Standartları
	Ölçüm Yapılan Saha / Birim:
	..................................................

	Cihaz Seri No & Kalibrasyon:
	..................................................
	Ölçüm / Denetim Tarihi:
	07.09.2026



■ POMPA SIZDIRMAZLIK TESTI (LEAK TEST)
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Açılmamış kör bir tüpün pompaya takılarak körüğün tamamen sıkılması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Körüğün en az 15 dakika boyunca basılı kalması durumunda pompanın sızdırmaz olduğunun teyidi
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ TÜP UÇLARININ KIRILMASI VE VURUŞ (STROKE) KURALI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Tüpün her iki cam ucunun özel seramik kesiciyle kırılması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Tüp üzerindeki ok yönünün pompaya doğru takılması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Prospektüste belirtilen tam vuruş (n=1, n=5, n=10 stroke) sayısının eksiksiz uygulanması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ RENK DEĞIŞIMI VE SONUÇ OKUMA
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Cam tüp üzerindeki reaktif dolgunun renk değişim sınırının milimetrik skaladan ppm cinsinden okunması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	




	ÖLÇÜM TEKNİSYENİ / HİJYEN UZMANI
	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
	İŞVEREN / BİRİM AMİRİ

	
Adı Soyadı:
Sertifika / Oda Sicil No:
Tarih / Islak İmza:
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