	T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / ÇSGB
YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
	YANGIN GÜVENLİĞİ VE ACİL DURUM YÖNETİM SİSTEMİ
PORTATIF YANGIN SÖNDÜRME CIHAZLARI (YSC) SEÇIMI VE TS ISO 11602 STANDARTLARI: KKT, CO2, KÖPÜKLÜ VE TEMIZ GAZLI SÖNDÜRÜCÜLER
	Doküman No: YSC-KNT-01
Yayın Trh: 01.09.2026
Revizyon No: 01
Sayfa: 1 / 1



	Standart / Yasal Dayanak:
	TS ISO 11602-1, TS EN 3-7 & BYKHY Md. 99
	Tesis / İşyeri Adı & Mahalli:
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	Denetim / Muayene Tarihi:
	07.09.2026



■ GÖRSEL VE MEKANIK MUAYENE KRITERLERI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Cihazın montaj yüksekliği tabandan en fazla 90 cm olacak şekilde asılmış mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Cihazın önünde geçişi, erişimi ve müdahaleyi engelleyici istif veya malzeme var mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Basınç göstergesi (manometre) ibresi yeşil çalışma aralığında mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	4
	Emniyet pimi ve plastik mühür sağlam, açılmamış ve kurcalanmamış durumda mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	5
	Tüp gövdesinde korozyon, ezilme, çatlak, darbe izi veya boya kalkması var mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	6
	Boşaltma hortumu, nozulu ve tetik mekanizmasında tıkanıklık veya deformasyon var mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ YANGIN SINIFI UYGUNLUĞU VE ETIKETLEME
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Bulunduğu hacimdeki yangın sınıfına (A, B, C, D, F) uygun tipte söndürücü seçilmiş midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Elektrik panosu ve trafo yanında iletken olmayan CO2 veya gazlı söndürücü mevcut mudur?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Cihaz üzerindeki kullanım talimatı piktogramları Türkçe ve kolayca okunabilir midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	4
	Aylık görsel kontrol kartı cihaza asılı ve son kontrol tarihi paraflanmış mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ DOLUM, BAKIM VE HIDROSTATIK BASINÇ TESTLERI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Cihazın 6 aylık ve yıllık periyodik genel bakımı yetkili servisçe yapılmış mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	TS ISO 11602-2 gereği 5. yıl veya 10. yıl hidrostatik gövde test tarihi kontrol edilmiş midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Cihaz gövdesinde TSE damgası, CE uygunluk işareti ve imalat yılı okunabilir durumda mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
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