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	Standart / Yasal Dayanak:
	TS EN 137 & TS EN 1146 Standartları
	Tesis / İşyeri Adı & Mahalli:
	..................................................

	Denetlenen Hat / Ekipman Seri No:
	..................................................
	Denetim / Muayene Tarihi:
	07.09.2026



■ TÜP BASINCI VE HIDROSTATIK TEST MUAYENESI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	SCBA tüp basıncı manometrede en az 270 - 300 bar aralığında mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	EEBD kaçış cihazı göstergesi yeşil alanda ve hava vanası mührü sağlam mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Tüpün 5 yıllık hidrostatik test tarihi (TS EN 1968 / TS EN ISO 11623) geçerli midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	4
	Kompozit veya çelik tüp gövdesinde çizik, darbe izi, lif kalkması veya çatlak var mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ MASKE, REGÜLATÖR VE ALARM DÜDÜĞÜ
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Tam yüz maskesi vizöründe görüşü engelleyen çizik veya çatlak var mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Pozitif basınçlı akciğer otomatı (regülatör) ilk nefeste takılmadan devreye girmekte midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Tüp basıncı 55 bar (±5 bar) seviyesine düştüğünde mekanik sesli uyarı düdüğü çalmakta mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	4
	Kuşam takımı kayışları, tokaları ve sırtlığı sağlam, yanmaz malzemeden midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
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