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■ OPTIK DEDEKTÖR VE SÖNDÜRME NOZULU KONTROLLERI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Boru hattı üzerindeki kızılötesi (IR) kıvılcım sensörlerinin optik lens temizliği yapılmış mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Kıvılcım tespit edildiğinde yüksek hızlı su nozulu 100-300 milisaniye içinde konik su perdesi oluşturmakta mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Sensör ile nozul arasındaki montaj mesafesi hava hızı ve tepki süresi hesabına uygun mudur?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	4
	Su püskürtme sonrasında sistem otomatik kapanıp boruda su birikmesini engellemekte midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ SU BASINÇLANDIRMA VE DONMA KORUMASI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Hidrofor su basıncı nozullarda en az 5-6 bar basınç sağlamakta mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Açık havadaki borularda kışın donmayı önleyici elektrikli ısıtıcı izleme (heat tracing) devrede midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Su filtresi temizlenmiş ve hatta pislik tutucu kontrol edilmiş midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
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