Grizu ve Patlayıcı Ortam (ATEX) Risk Değerlendirmesi ve Önlem Formu	Doküman No: İSG-FR-XX
GRİZU VE PATLAYICI ORTAM (ATEX) RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ÖNLEM FORMU
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik ve İlgili ATEX Mevzuatı Kapsamında Düzenlenmiştir
  1. Genel Bilgiler
	İşyeri / Tesis Unvanı
	
	Faaliyet Alanı / Sektör
	

	Değerlendirilen Bölüm / Alan
	
	Tehlike Sınıfı
	☐ Az Tehlikeli ☐ Tehlikeli ☐ Çok Tehlikeli

	Değerlendirmeyi Yapan(lar)
	
	Unvanı / Sertifika No
	

	Değerlendirme Tarihi
	
	Geçerlilik / Yenileme Tarihi
	

	Değerlendirme Kapsamı
	☐ İlk Değerlendirme  ☐ Periyodik Gözden Geçirme  ☐ Değişiklik Sonrası


  2. Patlayıcı Ortam Oluşturabilecek Madde / Kaynak Bilgileri
Gaz, buhar, sis veya yanıcı toz oluşturabilecek her madde için ayrı satır doldurulur. Grizu (metan) içeren yeraltı ortamları için de bu tablo kullanılabilir.
	Madde / Kaynak Adı
	Fiziksel Hâl
	Alt Patlama
Sınırı (LEL)
	Üst Patlama
Sınırı (UEL)
	Parlama
Noktası (°C)
	Kendiliğinden
Tutuşma Sıc. (°C)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Yanıcı Toz Bulunması Durumunda Ek Parametreler:
	Toz Türü
	Minimum Tutuşma
Enerjisi (MIE, mJ)
	Kst Değeri
(bar·m/s)
	Pmax
(bar)
	Minimum Tutuşma
Sıcaklığı (°C)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




  3. Tehlikeli Bölge (Zone) Sınıflandırması
	Konum / Ekipman
	Madde
	Bölge Türü
(Gaz: 0/1/2 - Toz: 20/21/22)
	Sınıflandırma Gerekçesi
	Bölge Alanı
(Yaklaşık, m)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


•  Zone 0 / Zone 20: Patlayıcı ortamın sürekli, uzun süreli veya sık sık oluştuğu alanlar
•  Zone 1 / Zone 21: Normal çalışmada patlayıcı ortamın ara sıra oluşması muhtemel alanlar
•  Zone 2 / Zone 22: Normal çalışmada patlayıcı ortam oluşması muhtemel olmayan, oluşsa bile kısa süreli olan alanlar
  4. Tutuşma Kaynakları Değerlendirmesi
Aşağıdaki potansiyel tutuşma kaynaklarının işyerinde bulunup bulunmadığı ve kontrol altına alınıp alınmadığı değerlendirilir.
	Tutuşma Kaynağı
	Yok
	Var - Kontrol
Altında
	Var - Kontrol
Gerekli

	Elektrik ekipmanları (Ex sertifikasız / uygunsuz)
	☐
	☐
	☐

	Statik elektrik birikimi (topraklama eksikliği)
	☐
	☐
	☐

	Sıcak yüzeyler (motor, egzoz, sürtünme yüzeyleri)
	☐
	☐
	☐

	Açık alev (kaynak, kesme, lehim işleri)
	☐
	☐
	☐

	Mekanik kıvılcım (metal-metal sürtünmesi, taşlama)
	☐
	☐
	☐

	Sürtünme ve darbe (yabancı cisim, yatak arızası)
	☐
	☐
	☐

	Yıldırım / atmosferik deşarj
	☐
	☐
	☐

	Egzotermik kimyasal reaksiyon riski
	☐
	☐
	☐

	Ultrasonik / radyo frekans (RF) enerjisi kaynakları
	☐
	☐
	☐

	Adyabatik sıkıştırma / şok dalgaları
	☐
	☐
	☐

	Sigara, çakmak, kibrit gibi kişisel tutuşturucular
	☐
	☐
	☐

	Cep telefonu / Ex-sertifikasız mobil cihaz kullanımı
	☐
	☐
	☐




  5. ATEX Ekipman ve Sistem Uygunluk Kontrolü
Tehlikeli bölgede (Zone) kullanılan tüm elektrikli/elektriksiz ekipmanların Ex markalaması ve bölgeye uygunluğu kontrol edilir.
	Ekipman / Sistem Adı
	Ex Markalama
(Etikette Yazılı)
	Kategori / Grup
(1/2/3, G/D)
	Sıcaklık Sınıfı
(T1-T6)
	Bölgeye
Uygun mu?
	Açıklama

	
	
	
	
	☐ Evet ☐ Hayır
	

	
	
	
	
	☐ Evet ☐ Hayır
	

	
	
	
	
	☐ Evet ☐ Hayır
	

	
	
	
	
	☐ Evet ☐ Hayır
	

	
	
	
	
	☐ Evet ☐ Hayır
	


  6. Risk Değerlendirme Matrisi
Olasılık ve şiddet 1 (çok düşük) ile 5 (çok yüksek) arasında puanlanır; Risk Skoru = Olasılık × Şiddet olarak hesaplanır.
	Tehlike / Senaryo
	Olasılık
(1-5)
	Şiddet
(1-5)
	Risk Skoru
(OxŞ)
	Risk
Seviyesi
	Mevcut Önlemler

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	1-4: Düşük Risk
	5-9: Orta Risk
	10-15: Yüksek Risk
	16-25: Çok Yüksek Risk




  7. Alınacak Teknik ve Organizasyonel Önlemler
•  Ex-sertifikalı (ATEX uygunluk beyanlı) ekipman kullanımının sağlanması
•  Sabit / taşınabilir gaz veya toz algılama ve alarm sistemi kurulması
•  Yeterli doğal / mekanik havalandırma sağlanması ve izlenmesi
•  Topraklama ve statik elektrik boşaltma sisteminin tesisi ve periyodik kontrolü
•  Sıcak çalışma (kaynak/kesme) için özel izin (Sıcak Çalışma İzin Formu) uygulaması
•  Bölge sınırlarının işaretlenmesi (Ex bölge uyarı levhaları)
•  Patlama tahliye/bastırma sistemleri (patlama panelleri, söndürme bariyerleri)
•  Toz birikiminin düzenli temizlenmesi (endüstriyel elektrik süpürgesi ile, basınçlı hava ile üflenmemesi)
•  Kişisel koruyucu donanım: antistatik giysi ve ayakkabı kullanımı
•  Çalışanlara ATEX/patlayıcı ortam bilinçlendirme eğitimi verilmesi
•  Acil durum ve tahliye planının hazırlanması ve tatbikat yapılması
•  Bakım, onarım ve kontrol faaliyetlerinin sıcak iş izni ile yürütülmesi
•  Elektrikli el aletleri ve mobil cihazların bölgeye girişinin kısıtlanması
•  Diğer: ……………………………………………………………………
  8. Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD)
	Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) Mevcut mu?
	☐ Evet   ☐ Hayır  (Hazırlanacak)
	PKD Hazırlanma / Güncelleme Tarihi
	

	Sonraki Gözden Geçirme Tarihi
	
	Doküman Sorumlusu
	


  9. Sonuç ve Genel Kanaat
	Genel Değerlendirme Sonucu
	☐ Çalışmaya Uygundur  ☐ Şartlı Uygundur  ☐ Ek Önlem Alınmadan Uygun Değildir

	Kısa Vadede Alınması Gereken Öncelikli Önlemler
	

	Sorumlu ve Termin Tarihi
	


  10. Onaylar

	Değerlendirmeyi Yapan (İSG Uzmanı)
Ad Soyad :
Tarih / İmza :
	İşyeri Hekimi / Teknik Sorumlu
Ad Soyad :
Tarih / İmza :
	Onaylayan (İşveren / Vekili)
Ad Soyad :
Tarih / İmza :


Not: Bu form 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir; bir nüshası İSG dosyasında, bir nüshası işyeri hekimliği/OSGB nezdinde saklanır. Değişen üretim koşulları, yeni ekipman veya madde kullanımı halinde değerlendirme yenilenir. Bu form, kapsamlı bir Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) hazırlığına temel oluşturmak üzere tasarlanmıştır; nihai PKD'nin yetkili İSG uzmanı/işyeri hekimi tarafından mevzuata tam uyumlu şekilde tamamlanması gerekir.
Bu form her sektör için uyarlanabilir genel amaçlı bir örnektir.  •  Sayfa  / 
