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Yatay ve Dikey Yaşam Hattı (Lifeline) Kurulum ve Muayene Şablonu (Word)
Çatı, vinç yolu ve köprü inşaatlarında kullanılan TS EN 795 Tip C çelik halatlı yatay yaşam hatları ile TS EN 353-1 dikey yaşam hatlarının gerginlik, ankraj çekme mukavemeti ve halat tutucu muayene şablonu.
1. ÇELİK HALAT VE GERGİNLİK KONTROLLERİ
Halatta ezilme, bükülme (kink), korozyon veya tel kopması var mı?
Gergilik indikatörü doğru tansiyon aralığını gösteriyor mu?
Halat sonlandırma klemensleri veya pres kovanları sağlam mı?
2. ANKRAJ VE ŞOK EMİCİ İNCELEMESİ
Uç ve ara ankraj bağlantı cıvataları sıkı mı?
Beton veya çelik montaj yüzeyinde çatlak ve gevşeme var mı?
Hat içi şok emicide deformasyon veya açılma tespit edildi mi?
3. ŞARYO VE KULLANICI UYUMLULUĞU
Şaryo ara desteklerden akıcı bir şekilde geçiyor mu?
Aynı anda hatta bağlanabilecek maksimum kullanıcı sayısı tabelada belirtilmiş mi?
Yatay ve Dikey Yaşam Hattı Denetim Kriterleri
	No
	Kontrol ve İnceleme Kriteri
	Durum
	Açıklama / Aksiyon

	1
	Yaşam hattı kimlik plakası (üretici, standart, max kullanıcı) mevcut mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	2
	Halat çapı (en az 8 mm paslanmaz çelik) şartnameye uygun mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	3
	Gergilik yayı/indikatörü yeşil tolerans aralığında mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	4
	Uç ankraj plakalarında eğilme veya deformasyon var mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	5
	Ara braketler halatı serbest geçişe izin verecek şekilde tutuyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	6
	Düşme mesafesi (Clearance) hattın altında emniyetle sağlanıyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	7
	Dikey yaşam hattı halat tutucusu (rope grab) anında kilitliyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	8
	Son periyodik muayene tarihi 1 yılı aşmamış mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........
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