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Düşmeyi Önleyici Güvenlik Ağları (Sistem S / T) Montaj ve Kontrol Şablonu (Word)
İnşaat tabliye kenarlarında ve şaft boşluklarında kullanılan TS EN 1263-1 Sistem S (yatay) ve Sistem T (konsollu konsol) güvenlik ağlarının montaj, taşıyıcı konsol, ağ gözü deney ipleri ve periyodik denetim şablonu.
1. AĞ BİLEŞENLERİ VE ETİKET BİLGİLERİ
Ağ etiketinde TS EN 1263-1 standardı, sınıfı ve imalat yılı yazıyor mu?
Ağ üzerinde yıllık kopma testi için en az 1 adet deney ipi mevcut mu?
Kenar ipleri (border rope) ve bağlama ipleri şartnameye uygun mu?
2. MONTAJ VE KONSOL EMNİYETİ
Konsol kolları bina betonarme döşemesine çelik cıvatalarla sabitlendi mi?
Ağ ile çalışma düzlemi arasındaki düşme mesafesi 3 metreyi aşıyor mu?
Ağın altındaki net boşluk (deformasyon payı) yeterli mi?
3. İŞLETME VE TEMİZLİK KONTROLLERİ
Ağ gözlerinde yırtık, erime veya mekanik hasar var mı?
Ağ içine düşmüş kalıp artıkları, taş ve demir parçaları temizlendi mi?
Düşmeyi Önleyici Güvenlik Ağları Denetim Kriterleri
	No
	Kontrol ve İnceleme Kriteri
	Durum
	Açıklama / Aksiyon

	1
	Ağın imalat tarihi üzerinden 1 yıldan fazla geçmişse yıllık deney ipi test raporu var mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	2
	Kenar halatları taşıyıcı konsollara çift kilitli kancalarla bağlandı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	3
	İki ağın birleşim yerleri en az 100 mm bindirildi veya dikildi mi?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	4
	Çalışma kotu ile ağ arasındaki mesafe azami 3.0 metreyi aşmıyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	5
	Ağ altına düşüş anında çarpılabilecek zemin engeli bulunmuyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	6
	Konsol çelik borularında aşırı eğilme veya kaynak çatlağı yok mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	7
	Ağ içine düşen malzeme ve molozlar günlük olarak temizleniyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	8
	Ağa daha önce düşen bir personel veya ağır yük oldu mu? (Olduysa muayene edilmeli)
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........



	YETKİLİ 1
	YETKİLİ 2
	YETKİLİ 3

	İSKELE / YÜKSEKTE ÇALIŞMA SORUMLUSU
Adı Soyadı: ........................
İmza: ........................
	İSG UZMANI (A/B/C SINIFI)
Adı Soyadı: ........................
İmza: ........................
	ŞANTİYE ŞEFİ / PROJE MÜDÜRÜ
Adı Soyadı: ........................
İmza: ........................






