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Motorlu Asma İskele ve Tırmanır Cephe Platformu Güvenlik Kontrol Şablonu (Word)
Bina dış cephe cam temizliği ve mantolama işlerinde kullanılan TS EN 1808 motorlu elektrikli asma iskeleler ile tırmanır platformların blokstop frenleri, ikincil güvenlik halatı ve tavan askı kolları kontrol şablonu.
1. ÇATI ASKI SİSTEMİ VE KARŞI AĞIRLIKLAR
Çatı konsol kirişleri ve parapet askıları rijit sabitlendi mi?
Karşı ağırlık plakaları hesaplanan kiloda ve kilit pimiyle emniyete alındı mı?
Askı konsollarında kayma ve devrilme önlemleri tam mı?
2. ÇELİK HALATLAR VE MEKANİK DONANIM
Ana taşıyıcı halat ve ikincil güvenlik halatında tel kopması var mı?
Halat alt uçlarında denge ağırlıkları takılı mı?
Kaldırma motoru ve manyetik fren mekanizması sorunsuz durduruyor mu?
3. ELEKTRİK, KUMANDA VE KORUMA DONANIMI
Acil stop butonu ve aşırı yük (overload) ikazı devrede mi?
Sepet korkulukları (100 cm ana, tekmelik 15 cm) hasarsız mı?
Çalışanlar bağımsız dikey yaşam hattına bağlı mı?
Motorlu Asma İskele ve Tırmanır Cephe Platformu Güvenlik Kontrol Şablonu Denetim Kriterleri
	No
	Kontrol ve İnceleme Kriteri
	Durum
	Açıklama / Aksiyon

	1
	Tırmanma motoru blokstop acil fren kilidi manuel düşüş testinde kilitledi mi?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	2
	Ana halat ve ikincil güvenlik halatı çapları kumpasla ölçülüp doğrulandı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	3
	Çatıdaki karşı ağırlıkların toplamı statik hesaba göre en az 3 kat emniyetli mi?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	4
	Asma iskele sepeti tabanında kaymaz ızgara sac sağlam mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	5
	Elektrik besleme kablosu gerilmeye karşı çelik tel halatla askıya alındı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	6
	Sepet üzerinde çalışan her işçinin çatıdan inen bağımsız yaşam hattı var mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	7
	Sepet etrafında 15 cm tekmelik ve tam kapalı file koruma mevcut mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	8
	İskele altında 5 metre genişliğinde güvenlik güvenlik bandı çekildi mi?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........
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