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Endüstriyel İple Erişim (Rope Access) Güvenlik ve Risk Yönetim Şablonu (Word)
İskele veya vinç kurulamayan dar alanlarda, rüzgar türbinlerinde ve köprülerde IRATA / SPRAT uluslararası standartlarına göre çift ip sistemiyle çalışan iple erişim teknisyenleri için güvenlik ve denetim şablonu.
1. TEKNİSYEN YETKİNLİĞİ VE SÜPERVİZÖR KONTROLÜ
Sahada IRATA / SPRAT Seviye 3 Süpervizör fiilen bulunuyor mu?
Teknisyenlerin logbook (kayıt defteri) ve medikal raporları güncel mi?
Sahaya ve göreve özel iple kurtarma planı (Rescue Plan) hazırlandı mı?
2. İP SİSTEMİ VE ANKRAJ DOĞRULAMASI
Çalışma ipi ve emniyet ipi iki ayrı bağımsız yapısal ankraja bağlandı mı?
Ankraj düğümleri (Sekizli, Kelebek) doğru atılmış ve kilitlenmiş mi?
Keskin beton/çelik kenarlarda dayanıklı ip koruyucu (pad/roller) takılı mı?
3. KİŞİSEL EKİPMAN VE DONANIM KONTROLÜ
Kullanılan ipler EN 1891 Tip A standardında yarı statik ip mi?
İniş aleti (descender) ve yedek ip tutucu (ASAP vb.) sorunsuz çalışıyor mu?
Aletler bilek kordonu ile kemere güvenle kilitlendi mi?
Endüstriyel İple Erişim Denetim Kriterleri
	No
	Kontrol ve İnceleme Kriteri
	Durum
	Açıklama / Aksiyon

	1
	İki bağımsız hat (Çalışma İpi + Emniyet İpi) eksiksiz kuruldu mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	2
	Her iki ipin sonuna emniyet stoper düğümü (knot) atıldı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	3
	Keskin kenar teması olan her noktada kanvas/silikon ip koruyucu var mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	4
	Ankraj noktalarının her biri en az 15 kN taşıma kapasitesinde mi?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	5
	Düşme önleyici yedek cihaz (Back-up device) emniyet ipinde serbest kayıyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	6
	Alet bağlama kordonları (Tool Lanyards) aletlerin düşmesini engelliyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	7
	Süpervizörün sahada hazır bir kurtarma donanımı ve senaryosu var mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	8
	Teknisyenlerin kaskları dağcı/yüksekte çalışma tipi (EN 12492 / EN 397) mi?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........



	YETKİLİ 1
	YETKİLİ 2
	YETKİLİ 3

	İSKELE / YÜKSEKTE ÇALIŞMA SORUMLUSU
Adı Soyadı: ........................
İmza: ........................
	İSG UZMANI (A/B/C SINIFI)
Adı Soyadı: ........................
İmza: ........................
	ŞANTİYE ŞEFİ / PROJE MÜDÜRÜ
Adı Soyadı: ........................
İmza: ........................






