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Elektrik Bakımlarında Kilitleme-Etiketleme (EKED / LOTO) İzin Formu (Word)
Elektrik panoları, trafo hücreleri ve makine revizyonlarında enerjinin sıfırlanması, asma kilit ile kilitlenmesi, uyarı etiketi asılması ve artık enerjinin boşaltılmasını sağlayan EKED (LOTO) prosedür şablonu.
1. İŞ EMRİ VE ENERJİ İZOLASYON NOKTALARI
Bakım Yapılacak Tesisat / Ekipman: .......................................
İzolasyon Yapılan Pano / Şalter No: .....................................
Enerji Türleri: [  ] 380V AC  [  ] 24V DC  [  ] UPS  [  ] Basınçlı Hava
Kilitleme İstasyonu Sorumlusu: ..........................................
2. KİLİTLEME VE ETİKETLEME ADIMLARI
Her bakım personeli kendi kişisel kırmızı asma kilidini taktı mı?
Şalter üzerine 'TEHLİKE - ÇALIŞMA VAR - ŞALTERİ AÇMAYIN' etiketi asıldı mı?
Çoklu kilit aparatı (hasp) kullanılarak tüm çalışanlar kilitlendi mi?
3. SIFIR ENERJİ DOĞRULAMASI VE TEST
Gerilim dedektörü ile fazlarda 0V olduğu ölçüldü mü?
Start butonuna basılarak makinenin kesinlikle çalışmadığı denendi mi?
Kondansatör ve yay mekanizmalarında birikmiş artık enerji boşaltıldı mı?
Elektrik Bakımlarında Kilitleme-Etiketleme Denetim Kriterleri
	No
	Kontrol ve Muayene Kriteri
	Durum
	Ölçüm / Aksiyon

	1
	Şalter koluna takılan kilit mekanik olarak şalterin kalkmasını engelliyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	2
	LOTO etiketinde çalışanın adı, fotoğrafı, telefon numarası ve tarih yazılı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	3
	Bir personelin asma kilidini başka birinin açamayacağı kuralına uyuluyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	4
	Voltaj test cihazı ölçüm öncesinde ve sonrasında canlı hatta test edildi mi?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	5
	UPS beslemeli linyelerin de kapatıldığı veya izole edildiği teyit edildi mi?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	6
	Bakım sahası bariyer ve ikaz şeritleriyle kapatıldı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	7
	İş bitiminde tüm personelin sahayı terk ettiği ve aletlerin toplandığı görüldü mü?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	8
	Kilit açma yetkisi sadece izin formunu imzalayan yetkilide mi?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........
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