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Elektrik Ark Parlaması (Arc Flash) ve Yanık Önleme Protokolü Şablonu (Word)
NFPA 70E ve IEEE 1584 standartlarına uygun olarak elektrik panolarında ark parlaması enerjisi hesaplaması, ark sınırı mesafeleri ve ark koruyucu KKD seviyelerini belirleyen güvenlik protokolü.
1. ARK FLAŞ RİSK PARAMETRELERİ
İncelenen Pano Adı / Gerilim Seviyesi: ............................
Beklenen Kısa Devre Akımı (kA) ve Kesici Açma Süresi: .............
Hesaplanan İnsidan Enerji (cal/cm²): ...............................
Ark Parlama Sınır Mesafesi (cm): ...................................
2. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KATEGORİSİ
Gerekli Ark KKD Kategorisi: [  ] Kat 1 (4 cal)  [  ] Kat 2 (8 cal)  [  ] Kat 4 (40 cal)
Sentetik (naylon/polyester) kıyafet giyilmeme yasağına uyuluyor mu?
Yüz koruyucu ark vizörünün cal/cm² değeri panoya uygun mu?
3. İŞLETME VE MANEVRA EMNİYETİ
Şalter kurma ve açma esnasında operatör gövdesini kapak karşısından yana alıyor mu?
Uzaktan kurmalı motorlu şalter kumandası mevcut mu?
Elektrik Ark Parlaması Denetim Kriterleri
	No
	Kontrol ve Muayene Kriteri
	Durum
	Ölçüm / Aksiyon

	1
	Pano kapağında güncel NFPA 70E ark enerjisi etiketi yapıştırılmış mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	2
	Çalışanlar üzerinde eriyebilen naylon, polyester veya sentetik iç giyim yok mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	3
	Baret vizörü UV ve ark termal patlamasına dayanıklı sertifikalı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	4
	Yalıtımlı dielektrik eldivenlerin üzerinde ark koruyucu deri eldiven takılı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	5
	Pano kapağı açılmadan önce devre kesici yük altında açıldı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	6
	Panoya müdahale edecek personel ark parlaması eğitimi aldı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	7
	Ark sınırı içerisine yetkisiz kişilerin girişi kırmızı güvenlik şeridiyle kesildi mi?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	8
	1000V çift izolasyonlu el aletleri (IEC 60900) kullanılıyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........
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