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Endüstriyel Akü Şarj İstasyonları Elektrik ve Havalandırma Kontrol Şablonu (Word)
Forklift, istif makinesi ve UPS akülerinin şarj alanlarında ortaya çıkan patlayıcı hidrojen gazı tahliyesi, ex-proof havalandırma, asit sızıntı havuzu ve elektrik panosu güvenlik şablonu.
1. HAVALANDIRMA VE GAZ EMNİYETİ
Tavan kotunda çalışan ex-proof havalandırma fanı çalışıyor mu?
Havalandırma fanı durduğunda redresörleri otomatik kesen interlock var mı?
Ortamda hidrojen gaz algılama ve alarm dedektörü takılı mı?
2. ELEKTRİKSEL VE REDRESÖR GÜVENLİĞİ
Şarj soketlerinde ve kablolarda ezilme, gevşeklik veya ark izi var mı?
Redresör metal gövdeleri topraklama barasına bağlı mı?
Akü kutup başlarında koruyucu yalıtkan plastik kapaklar takılı mı?
3. ASİT KORUMASI VE İLKYARDIM DONANIMI
Acil göz ve boy duşu çalışır durumda ve su basıncı uygun mu?
Asite dayanıklı önlük, yüz siperi ve nitril eldiven dolapta hazır mı?
Asit dökülmelerine karşı nötralize edici toz/kit mevcut mu?
Endüstriyel Akü Şarj İstasyonları Elektrik ve Havalandırma Kontrol Şablonu Denetim Kriterleri
	No
	Kontrol ve Muayene Kriteri
	Durum
	Ölçüm / Aksiyon

	1
	Akü şarj odası kapısında 'Sigara İçilmez - Ateşle Yaklaşılmaz' levhası var mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	2
	Şarj esnasında akü hücre kapakları havalandırma pozisyonuna alınıyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	3
	Şarj fişleri çekilmeden önce redresör üzerindeki kapatma butonuna basılıyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	4
	Ex-proof havalandırma fanının hava debisi hidrojen tahliyesi için yeterli mi?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	5
	Zemin asite dayanıklı epoksi boya veya seramik kaplama mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	6
	Acil göz duşunun haftalık akış ve hijyen kontrolü yapıldı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	7
	Kıvılcım çıkarabilecek alet ve ekipmanlar şarj odasından arındırıldı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	8
	Akü şarj personeline asit yanıkları ve kimyasal İSG eğitimi verildi mi?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........
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