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1000V Yalıtımlı El Aletleri ve Elektrikçi KKD Periyodik Muayene Şablonu (Word)
TS EN 60900 standartlı 1000V çift yalıtımlı el aletleri (pense, tornavida, klemens tornavidası) ile TS EN 60903 yalıtkan kauçuk eldivenlerin mekanik ve dielektrik muayene şablonu.
1. 1000V İZOLE EL ALETLERİ KONTROLÜ
El aletleri üzerinde 1000V ve çift üçgen (1000V AC / 1500V DC) sembolü var mı?
Tornavida ve pense saplarında çatlak, kesik veya soyulma var mı?
İç katman rengi dışarıya çıkmış aşınmış aletler ıskartaya ayrıldı mı?
2. YALITKAN ELDİVEN VE DİELEKTRİK KKD
Eldiven sınıfı gerilim seviyesine uygun mu? (Sınıf 00: 500V, Sınıf 0: 1000V)
Eldivenler her vardiya öncesi elle yuvarlanıp hava testiyle kontrol ediliyor mu?
Kauçuk eldiven üzerine koruyucu deri eldiven takılıyor mu?
3. DEPOLAMA VE BAKIM ŞARTLARI
Alet ve eldivenler UV ışık, yağ ve nemden uzak özel çantasında mı saklanıyor?
Eldivenlerin son akredite dielektrik test tarihi 6 ayı geçmiş mi?
1000V Yalıtımlı El Aletleri ve Elektrikçi KKD Periyodik Muayene Şablonu Denetim Kriterleri
	No
	Kontrol ve Muayene Kriteri
	Durum
	Ölçüm / Aksiyon

	1
	Pense ve tornavida gövdelerinde metal kısımlar sadece uçta açıkta mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	2
	Alet çantalarında yalıtımsız çıplak anahtar veya pense bulunmuyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	3
	Yalıtkan eldivenlerde gözle görülen delinme, yapışma veya yırtık yok mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	4
	Hava sızdırmazlık testinde eldiven hava kaçırmadan şişkin kalıyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	5
	Dielektrik iş ayakkabısı tabanında metal çivi, talaş veya aşınma yok mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	6
	Elektrik kasklarında EN 50365 (1000V yalıtım sınıfı) onay kodu var mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	7
	Kaskın ark vizörü yüzü tam kapatıyor ve optik netliği temiz mi?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	8
	Yıllık el aleti ve KKD muayene tutanağı dosyalandı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........
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