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Parlayıcı/Yanıcı Sıvı Aktarımında Statik Elektrik Topraklama Şablonu (Word)
Tiner, solvent, benzin ve alkol gibi parlayıcı sıvıların tankerlerden depolara aktarımı esnasında sürtünmeyle oluşan statik kıvılcımları önleyen topraklama pensesi, izleme cihazı ve potansiyel dengeleme formu.
1. AKTARIM NOKTASI VE KİMYASAL TÜRÜ
Aktarılan Sıvı Türü: [  ] Solvent / Tiner  [  ] Akaryakıt  [  ] Alkol / Hammadde
Dolum Sahası: .......................................................
Topraklama Sistemi: [  ] Elektronik Kilitli Panel  [  ] Mekanik Klemens
2. TOPRAKLAMA VE BAĞLANTI KONTROLLERİ
Topraklama pensesi boyayı delerek temiz metale sağlam tutunuyor mu?
Elektronik izleme cihazı yeşil onay ışığını yaktı mı? (R < 10 Ohm)
Varil ve alıcı kap arasına potansiyel dengeleme (bonding) teli takıldı mı?
3. İŞLETME VE AKIŞ GÜVENLİĞİ
Doldurma borusu tank tabanına kadar indirildi mi?
Dolum personeli anti-statik iş ayakkabısı (EN ISO 20345 ESD) giyiyor mu?
Parlayıcı/Yanıcı Sıvı Aktarımında Statik Elektrik Topraklama Şablonu Denetim Kriterleri
	No
	Kontrol ve Muayene Kriteri
	Durum
	Ölçüm / Aksiyon

	1
	Statik topraklama pensesi çelik kordonunda kopukluk veya korozyon var mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	2
	Topraklama pensesi söküldüğünde pompa otomatik olarak duruyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	3
	Tanker sahasında statik topraklama yayılma direnci 10 Ohm altında mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	4
	Plastik veya yalıtkan kovalara yanıcı sıvı aktarımı kesinlikle yasaklandı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	5
	Aktarım sahasında ATEX onaylı kıvılcım çıkarmaz (bronz) el aletleri var mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	6
	Personelin pamuklu veya anti-statik kumaş giydiği kontrol edildi mi?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	7
	Dolum sahasında en az 2 adet 12 kg kuru kimyevi tozlu yangın tüpü hazır mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	8
	Dolum öncesi topraklama onay protokolü operatörce imzalandı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........
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