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	İlgili EN Standardı / Mevzuat:
	TS EN 397 Endüstriyel Emniyet Baretleri Standardı
	İşyeri SGK Sicil & Unvan:
	..................................................

	Tehlike Sınıfı & Saha Bölümü:
	Az Tehlikeli [  ]  Tehlikeli [  ]  Çok Tehlikeli [  ]
	Denetim / Teslim Tarihi:
	07.09.2026



■ FIZIKSEL VE MEKANIK MUAYENE KRITERLERI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / İşlem

	1
	Baret dış kabuğunda çatlak, çizik, deformasyon, renk solması veya kimyasal temas izi bulunmaması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	İçlik (süspansiyon/bağlantı) bantlarının sağlamlığı ve baret kabuğuna en az 4 veya 6 noktadan kilitlenmesi
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Çene bandı (çene kayışı) bağlantı kopma kuvvetinin EN 397 standardına uygunluğu (150N - 250N aralığında açılma)
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	4
	Baret tepe boşluğu mesafesinin (baş ile kabuk arası) asgari 25-50 mm emniyet payını koruması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ STANDART VE ÜRETIM TARIHI DOĞRULAMASI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / İşlem

	1
	Baret siperliği altında kabartma saat/güneş kadranı şeklindeki üretim ayı ve yılının kontrolü
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Polietilen (PE/HDPE) baretlerde kullanım ömrünün üretimden itibaren azami 3-5 yılı aşmaması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Darbe almış veya ağır bir nesnenin çarptığı baretin gözle görülür hasar olmasa dahi derhal hurdaya ayrılması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ ŞANTIYE RENK KODLAMASI VE FONKSIYONEL UYUM
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / İşlem

	1
	Beyaz: Mühendis, mimar, İSG uzmanı, işveren ve teknik yönetici personel
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Sarı: İşçiler, usta ve operatörler
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Mavi: Bakımcılar, elektrikçiler ve teknisyenler
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	4
	Kırmızı: Yangınla mücadele ve acil durum ekipleri, işyeri hekimi
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	5
	Turuncu: Ustabaşı, formen ve sürveyanlar
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
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