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	İlgili EN Standardı / Mevzuat:
	TS EN 795 ve TS EN 1496 Kurtarma ve Ankraj Sistemleri
	İşyeri SGK Sicil & Unvan:
	..................................................

	Tehlike Sınıfı & Saha Bölümü:
	Az Tehlikeli [  ]  Tehlikeli [  ]  Çok Tehlikeli [  ]
	Denetim / Teslim Tarihi:
	07.09.2026



■ ANKRAJ TRIPODU (ÜÇAYAK) EMNIYET KRITERLERI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / İşlem

	1
	Tripodun TS EN 795 Tip B standardına uygunluğu ve bacak kilit pimlerinin tam oturması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Ayakların kaymasını önleyen alt emniyet zinciri veya gergi kayışının takılı olması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Zemin eğimine göre bacak yüksekliklerinin ayarlanması ve azami yük kapasitesi (SWL) etiketi
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ KURTARMA VINCI VE DÜŞÜŞ DURDURUCU BLOK
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / İşlem

	1
	Vincin TS EN 1496 standardına uygun otomatik kilit mekanizmasına ve ters kaçırmaz frene sahip olması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Çelik halatın ezilme, saçaklanma, korozyon yönünden incelenmesi
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Halat boyunun kuyu/tank derinliğini en az 3-5 metre aşacak uzunlukta bulunması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ SOLUNUM VE ACIL KAÇIŞ DONANIMI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / İşlem

	1
	Sürekli gaz ölçümü için 4 gazlı dedektörün personelin solunum bölgesinde asılı olması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Ani gaz boşalmalarına karşı en az 10-15 dakikalık pozitif basınçlı Acil Kaçış Seti (EEBD) taşınması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
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