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	İlgili Standart / Yasal Dayanak:
	TS EN 60825-1 Lazer Ürünlerinin Güvenliği - Ekipman Sınıflandırması
	Ölçüm Yapılan Saha / Birim:
	..................................................

	Cihaz Seri No & Kalibrasyon:
	..................................................
	Ölçüm / Denetim Tarihi:
	07.09.2026



■ LAZER GÜVENLIK SINIFLANDIRMASI (CLASS 1 - 4)
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Class 1: Her koşulda göze zararsız kapalı sistemler
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Class 2: Görünür ışık (400-700 nm), göz kırpma refleksi (0.25 saniye) ile korunan azami 1 mW lazerler
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Class 3R / 3B: Doğrudan göze gelmesi halinde anında körlük riski taşıyan sistemler (5 mW - 500 mW)
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	4
	Class 4: 500 mW üzeri güçteki tüm endüstriyel lazerler (Göz, cilt ve yangın tehlikesi, dağınık yansımaları dahi kör edicidir)
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ GÜÇ METRE ILE IŞIN GÜCÜ VE SIZINTI ÖLÇÜMÜ
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Kabin dışına sızan saçılmış lazer radyasyonunun termal veya fotodiyot güç ölçerle tespiti
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	MPE (Maksimum İzin Verilebilir Maruziyet) sınırlarının aşılmadığının doğrulanması
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ LAZER KORUYUCU GÖZLÜK VE OPTIK YOĞUNLUK (OD)
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Lazer dalga boyuna (Örn: 1064 nm Fiber veya 10600 nm CO2) uygun Optik Yoğunluk (OD >= 6+) gözlük kullanımı
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
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