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	Standart / Yasal Dayanak:
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■ YANGINA MÜDAHALE ELBISESI (TS EN 469)
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Dış kumaş, nem bariyeri ve ısı bariyeri katmanlarında yırtık, delik veya yanık izi var mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Reflektif şeritler parlaklığını ve görünürlüğünü korumakta mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Fermuar, cırt bant (velcro) ve fırtına kapağı sızdırmaz şekilde kapanmakta mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	4
	Elbise yıkama talimatına uygun olarak özel deterjanla ve florokarbon emprenyeli mi yıkanmıştır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ KASK, ELDIVEN VE ÇIZME MUAYENESI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	İtfaiyeci kaskında (TS EN 443) çatlak, erime, darbe hasarı ve altın kaplama vizörde çizik var mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Kask ense koruma örtüsü (Nomex) sağlam ve kuşam ayar mekanizması çalışmakta mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	İtfaiyeci eldivenlerinde (TS EN 659) su geçirmez membran ve dikişler sağlam mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	4
	Yangın çizmelerinde (TS EN 15090) çelik burun, çelik taban ve antistatik özellikler korunmakta mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
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