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	Standart / Yasal Dayanak:
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	Tesis / İşyeri Adı & Mahalli:
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■ YANGIN BATTANIYESI MUAYENE KRITERLERI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Yangın battaniyesi kılıfı duvara sağlam monte edilmiş ve çekme kordonları kolayca erişilebilir midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Battaniye kumaşında yırtık, delik, yağ lekesi veya lif ayrılması var mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Battaniyenin TS EN 1869 onaylı cam elyaf (fiberglas) yanmaz kumaştan üretildiği doğrulanmış mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	4
	Daha önce kullanılmış ve alev hasarı görmüş battaniyeler derhal yenisiyle değiştirilmiş midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ ACIL GÜVENLIK İSTASYONU ENTEGRASYONU
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	İstasyonda yangın battaniyesi, yangın söndürücü ve acil durum yönlendirme levhası bir arada mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Kimyasal laboratuvarlarında battaniyenin yanında acil göz ve boy duşu çalışır durumda mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	İstasyon önü en az 1 metre boyunca hiçbir malzeme ile kapatılmamış mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
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