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	Standart / Yasal Dayanak:
	NFPA 51B & İSG Tüzüğü Sıcak İş Güvenliği
	Tesis / İşyeri Adı & Mahalli:
	..................................................

	Denetlenen Hat / Ekipman Seri No:
	..................................................
	Denetim / Muayene Tarihi:
	07.09.2026



■ İŞ ÖNCESI 11 METRE GÜVENLIK ALANI KONTROLLERI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Çalışma noktasının 11 metre (35 ft) yarıçapındaki tüm yanıcı/patlayıcı maddeler uzaklaştırılmış mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Taşınamayan yanıcı maddeler ve zemin açıklıkları yangına dayanıklı örtü/branda (welding blanket) ile örtülmüş müdür?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Zemindeki çatlaklar, mazgallar ve kablo kanalları kıvılcım girmesini önleyecek şekilde kapatılmış mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	4
	Çalışma alanında gaz ölçümü yapılmış ve ortamda patlayıcı gaz/buhar bulunmadığı onaylanmış mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ YANGIN SÖNDÜRME EKIPMANI VE YANGIN GÖZLEMCISI
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Sıcak iş yapılan noktada en az 2 adet 6 kg ABC KKT veya CO2 yangın söndürücü hazır bekletilmekte midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Özel eğitimli Yangın Gözlemcisi (Fire Watch) başka hiçbir işle uğraşmaksızın görevi başında mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Yangın gözlemcisinde acil durum alarm butonu veya acil durum telsizi mevcut mudur?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	



■ İŞ BITIMI YANGIN NÖBETI (30-60 DAKIKA)
	No
	Teknik Standart & Muayene Kriteri
	Durum
	Açıklama / Ölçüm Değeri

	1
	Sıcak iş bittikten sonra yangın gözlemcisi alanda EN AZ 30 DAKİKA (yüksek riskte 60 dk) nöbet tutmuş mudur?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	2
	Gizli için için yanma (smoldering) riskine karşı alan termal kamera veya elle kontrol edilmiş midir?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
	

	3
	Sıcak iş izni kapatma bölümü İSG Uzmanı, Yangın Gözlemcisi ve İşverence imzalanmış mıdır?
	U [  ]  UD [  ]  M [  ]
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