Makine ve Ekipman Periyodik Kontrol Formu	Doküman No: İSG-FR-XX
MAKİNE VE EKİPMAN PERİYODİK KONTROL FORMU
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Kapsamında Düzenlenmiştir
  1. Ekipman ve İşyeri Bilgileri
	Firma / İşyeri Unvanı
	
	Faaliyet Alanı / Sektör
	

	Ekipman / Makine Adı
	
	Marka / Model
	

	Seri No / Envanter No
	
	Kapasite / Teknik Özellik
	

	Kullanıldığı Bölüm / Konum
	
	İmalat / Devreye Alma Yılı
	

	Kontrol Tarihi
	
	Bir Sonraki Kontrol Tarihi
	

	Kontrolü Yapan (Ad Soyad)
	
	Unvanı / Sertifika-Belge No
	

	Kontrol Türü
	☐ Periyodik  ☐ Ara Kontrol  ☐ Arıza Sonrası  ☐ Diğer
	Kontrol Periyodu
	☐ 3 Ay ☐ 6 Ay ☐ 1 Yıl ☐ Diğer: ……


  2. Kontrol Kriterleri
Aşağıdaki genel kontrol maddeleri her tür makine/ekipmana uyarlanabilir; ekipmana özgü olmayan maddeler için "Kapsam Dışı" seçeneği işaretlenir. Sektöre/ekipmana özgü ek kontrol maddeleri "Diğer" satırına eklenebilir.
	Sıra
	Kontrol Edilen Husus
	Uygun
	Uygun Değil
	Kapsam Dışı
	Açıklama

	1
	Makine/ekipmanın CE işareti, etiket ve uygunluk beyanı mevcut ve okunaklı
	☐
	☐
	☐
	

	2
	Koruyucu muhafaza, siper ve bariyerler yerinde ve sağlam
	☐
	☐
	☐
	

	3
	Acil durdurma (STOP) butonu mevcut, erişilebilir ve çalışır durumda
	☐
	☐
	☐
	

	4
	İki el kumanda / güvenlik anahtarı (varsa) sağlıklı çalışıyor
	☐
	☐
	☐
	

	5
	Elektrik tesisatı, kablolar ve topraklama hattı sağlam ve mevzuata uygun
	☐
	☐
	☐
	

	6
	Hareketli aksam, kayış-kasnak, dişli ve millerde koruma mevcut
	☐
	☐
	☐
	

	7
	Hidrolik / pnömatik hatlarda sızıntı, aşınma veya hasar yok
	☐
	☐
	☐
	

	8
	Kaldırma/iletme ekipmanlarında halat, zincir, kanca ve emniyet kilidi sağlam (varsa)
	☐
	☐
	☐
	

	9
	Basınçlı kap / kazan güvenlik ventili ve manometreler çalışır durumda (varsa)
	☐
	☐
	☐
	

	10
	Gürültü ve titreşim seviyeleri kabul edilebilir sınırlar içinde
	☐
	☐
	☐
	

	11
	Yağlama, bakım ve temizlik durumu uygun
	☐
	☐
	☐
	

	12
	Kullanım ve bakım talimatları makine üzerinde/erişilebilir konumda mevcut
	☐
	☐
	☐
	

	13
	Operatör için gerekli KKD kullanım uyarıları ve işaretlemeler mevcut
	☐
	☐
	☐
	

	14
	Bir önceki kontrolde tespit edilen uygunsuzluklar giderilmiş
	☐
	☐
	☐
	

	15
	Diğer: ……………………………………………………………………
	☐
	☐
	☐
	


  3. Genel Sonuç ve Düzeltici Faaliyetler
	Genel Değerlendirme
	☐ Kullanıma Uygundur   ☐ Şartlı Uygundur (Küçük Onarım)   ☐ Kullanıma Uygun Değildir

	Tespit Edilen Uygunsuzluklar ve Alınması Gereken Önlemler
	

	Düzeltici Faaliyet İçin Öngörülen Süre
	


  4. Onaylar

	Kontrolü Yapan (Uzman/Teknisyen)
Ad Soyad :
Tarih / İmza :
	İSG Uzmanı / Bakım Sorumlusu
Ad Soyad :
Tarih / İmza :
	Onaylayan (İşveren / Vekili)
Ad Soyad :
Tarih / İmza :


Not: Bu form 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir; bir nüshası ekipman/bakım dosyasında, bir nüshası İSG birimi/işveren nezdinde saklanır. Kontrol sonucu "Kullanıma Uygun Değildir" ise ekipman düzeltici faaliyet tamamlanana kadar kullanımdan men edilir.
Bu form her sektör ve işyeri için uyarlanabilir genel amaçlı bir örnektir.  •  Sayfa  / 
