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Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri ve Şok Emicili Lanyart Muayene Şablonu (Word)
TS EN 361 paraşüt tipi tam vücut emniyet kemerleri, TS EN 355 şok emicili lanyartlar ve TS EN 362 karabinaların dikiş, dokuma, paslanma ve düşüş geçmişi kontrollerini içeren detaylı periyodik muayene şablonu.
1. DOKUMA VE ŞERİT KONTROLLERİ
Şeritlerde aşınma, tüylenme, kesik veya kenar yırtığı var mı?
Kaynak çapağı, asit veya kimyasal madde teması izi bulunuyor mu?
Yük taşıyıcı ana dikişlerde sökülme veya gevşeme tespit edildi mi?
2. METAL AKSAM VE KARABİNA MUAYENESİ
Sırt ve göğüs D halkalarında çatlak, eğilme veya korozyon var mı?
Hızlı ayar tokaları şeridi kaydırmadan sıkıca tutuyor mu?
Karabina çift emniyetli kilidi sorunsuz kapanıp kilitleniyor mu?
3. ŞOK EMİCİ VE DÜŞÜŞ GEÇMİŞİ
Şok emici dikişlerinde açılma veya düşüş belirtisi var mı?
Ekipman daha önce bir personelin düşüşünü durdurdu mu? (Durdurduysa imha edilmelidir)
Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri ve Şok Emicili Lanyart Muayene Şablonu Denetim Kriterleri
	No
	Kontrol ve İnceleme Kriteri
	Durum
	Açıklama / Aksiyon

	1
	Kemer üretici kimlik etiketi ve CE işareti net okunuyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	2
	Ekipmanın kullanım ömrü (azami 5 yıl kuralı) aşılmış mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	3
	Dokuma şeritlerinde mekanik hasar veya lif kopması var mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	4
	Sırt D halkası perçinleri ve dikişleri kusursuz mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	5
	Şok emicinin termoplastik koruma kılıfı sağlam mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	6
	Lanyart boyu karabinalar dahil 2 metreyi geçmiyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	7
	Karabinaların kilit mandalı otomatik olarak kapanıyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	8
	Ekipman kuru, hava alan ve UV ışıktan uzak depoda muhafaza ediliyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........
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