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Çelik Konstrüksiyon Montajı Yüksekte Çalışma ve Kolon İskelesi Şablonu (Word)
Ağır çelik sanayi yapılarında kolon dikimi, ana kiriş montajı, aşık bağlantıları ve cıvatalama işlerinde kiriş yürüyüş hatları, kolon montaj iskeleleri ve sepetli platform güvenlik şablonu.
1. MONTAJ ÖNCESİ YERDE HAZIRLIK
Kirişler kaldırılmadan önce geçici yaşam hatları yere monte edildi mi?
Kiriş tırmanma emniyet ipleri ve kılavuz ipler (tag line) bağlandı mı?
Montaj cıvataları torbaları ve alet bağlama kordonları tam mı?
2. ÇELİK ELEMAN KALDIRMA VE ANKRAJ
Vinç sapan bağlantıları çelik keskin kenar koruyucularla korundu mu?
Kiriş flanşı klemensleri ve seyyar şaryolar sağlam kilitlendi mi?
Çalışanlar kiriş üzerinde yürürken sürekli bağlı kalıyor mu?
3. BİRLEŞİM NOKTASI PLATFORMLARI
Kolon başı cıvatalama noktalarında korkuluklu kolon iskelesi var mı?
Sahanlık altlarına düşmeyi durdurucu güvenlik ağı gerildi mi?
Çelik Konstrüksiyon Montajı Yüksekte Çalışma ve Kolon İskelesi Şablonu Denetim Kriterleri
	No
	Kontrol ve İnceleme Kriteri
	Durum
	Açıklama / Aksiyon

	1
	Kiriş üzerinde geçici yaşam hattı çelik halatı gergin ve klemensli mi?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	2
	Montaj personelinde TS EN 361 paraşüt tipi kemer ve çift lanyart var mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	3
	Kiriş flanşına takılan gezer ankraj şaryoları TS EN 795 onaylı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	4
	Aşık montajı yapılırken sepetli vinç veya manlift tercih ediliyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	5
	Alet çantaları ve tork anahtarları düşmeye karşı kordonla bağlı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	6
	Kaldırılan çelik parçanın altında çalışma ve geçiş yasaklandı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	7
	Rüzgar hızı 45 km/s üzerine çıktığında kaldırma ve montaj durduruldu mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	8
	Kaynak ve cıvatalama yapılan kotun altına yangın battaniyesi serildi mi?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........
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