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Vinçle Personel Taşıma Sepeti (Manbasket) Güvenlik ve İzin Şablonu (Word)
Mevzuat gereği ancak istisnai hallerde kullanılabilen vinçle personel taşıma sepetlerinin (Manbasket) statik hesapları, 4 kollu çelik sapanları, ikincil güvenlik halatı ve özel operasyon izin şablonu.
1. İSTİSNAİ ÇALIŞMA GEREKÇESİ VE İZİN
Neden iskele, manlift veya mobil platform kullanılamıyor? Teknik gerekçe: ....................
İşletme Müdürü ve İSG Başuzmanı ortak yazılı onayı alındı mı?
Operasyon süresi ve görevli personel listesi belirlendi mi?
2. VİNÇ VE SEPET TEKNİK KRİTERLERİ
Vinç kapasitesi sepet ağırlığı + personel toplamının en az 2 katı mı?
Sepet 4 kollu çelik sapan takımı sertifikalı ve hasarsız mı?
Vinç kancasında emniyet mandalı sağlam ve kilitli mi?
3. OPERASYONEL RÜZGAR VE HABERLEŞME
Rüzgar hızı 30 km/s sınırının altında mı?
Vinç operatörü ile sepet personeli arasında kesintisiz telsiz irtibatı var mı?
Vinçle Personel Taşıma Sepeti Denetim Kriterleri
	No
	Kontrol ve İnceleme Kriteri
	Durum
	Açıklama / Aksiyon

	1
	Sepet periyodik muayene raporu ve CE uygunluk belgesi geçerli mi?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	2
	Sepet giriş kapısı içe doğru açılıyor ve otomatik kilit mandalı çalışıyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	3
	Sepet tavanında malzeme düşmesine karşı koruyucu saç siperlik mevcut mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	4
	Sepet içindeki her çalışan paraşüt tipi kemerini sepet içi ankraj noktasına bağladı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	5
	Vincin serbest düşüş (free-fall) kilidi kesinlikle devre dışı bırakıldı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	6
	Operatör ve sepetteki personel arasında test edilmiş çift kanal telsiz var mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	7
	Sepetin altındaki zemine güvenlik barikatı çekilip görevli dikildi mi?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	8
	Kaldırma hızı azami 0.5 m/saniye sınırlandırıldı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........



	YETKİLİ 1
	YETKİLİ 2
	YETKİLİ 3

	İSKELE / YÜKSEKTE ÇALIŞMA SORUMLUSU
Adı Soyadı: ........................
İmza: ........................
	İSG UZMANI (A/B/C SINIFI)
Adı Soyadı: ........................
İmza: ........................
	ŞANTİYE ŞEFİ / PROJE MÜDÜRÜ
Adı Soyadı: ........................
İmza: ........................






