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Yüksekte El Aleti Düşmesini Önleme (Tool Tethering) ve Baret Çene Bağı Şablonu (Word)
Yüksekte yapılan montaj işlerinde el aletlerinin, cıvataların ve malzemelerin düşerek aşağıdaki çalışanları yaralamasını önleyen alet bağlama kordonları (Tool Tethering), alet çantaları ve EN 397 baret çene bağı denetim şablonu.
1. EL ALETİ BAĞLAMA DONANIMLARI
Yüksekte kullanılan el aletlerinde delik, kelepçe veya bağlama halkası var mı?
Alet kordonlarının (tool lanyards) taşıma kapasitesi alet ağırlığına uygun mu?
Alet kordonu karabinaları çift emniyetli mi?
2. KÜÇÜK MALZEME TAŞIMA VE DEPOLAMA
Cıvata, pul ve küçük aparatlar fermuarlı/cırtlı kapalı torbalarda mı taşınıyor?
Platform zemininde serbest duran cıvata, somun veya kesik profil artığı var mı?
İskele platformlarında 15 cm tekmelikler malzeme düşmesini engelliyor mu?
3. KİŞİSEL KORUMA VE ALAN YÖNETİMİ
Tüm çalışanların baretlerinde çene bağı takılı ve ayarlı mı?
Aşağıda Drop Zone (Düşme Bölgesi) güvenlik şeridi ve ikaz levhası kurulu mu?
Yüksekte El Aleti Düşmesini Önleme Denetim Kriterleri
	No
	Kontrol ve İnceleme Kriteri
	Durum
	Açıklama / Aksiyon

	1
	2 kg üzerindeki ağır el aletleri personele değil doğrudan iskele yapısına bağlı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	2
	Alet kordonlarında aşınma, lif kopması veya esneme deformasyonu var mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	3
	Bileğe takılan alet bantları cırt kilitleriyle bileği tam kavrıyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	4
	Platform kenarında malzeme birikmesi ve yığılması engellendi mi?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	5
	Yüksekten aşağıya malzeme atma yasağına titizlikle uyuluyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	6
	Şantiye baretlerinde EN 397 onaylı 4 noktalı çene kayışı takılı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	7
	Aşağıdaki alanda güvenlik gözcüsü (Flagman) geçişleri denetliyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	8
	İskele dış cephesine toz ve parça tutucu güvenlik filesi (branda) çekildi mi?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........
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