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Elektrik Panoları Termal Kamera (Termografik) Muayene Rapor Şablonu (Word)
ISO 18434-1 standardına uygun olarak elektrik panoları, trafolar ve şalterlerdeki aşırı ısınma, faz dengesizliği ve gevşek klemens temas dirençlerini tespit eden profesyonel termografik inceleme raporu.
1. ÖLÇÜM ŞARTLARI VE CİHAZ BİLGİLERİ
Termal Kamera Marka / Model / Kalibrasyon: .........................
Ölçüm Anındaki Ortam Sıcaklığı (°C) ve Bağıl Nem: ...................
Tesis Yük Durumu (%): [  ] <%50  [  ] %50-80  [  ] >%80 Yük Altında
2. TESPİT EDİLEN ANOMALİLER VE ANALİZ
Pano Kimlik No ve Isınan Komponent: .................................
Ölçülen Maksimum Sıcaklık (Tmax) ve Referans Sıcaklık (Tref): ......
Hesaplanan ΔT Sıcaklık Farkı (°C): ..................................
Arıza Nedeni: [  ] Gevşek Bağlantı  [  ] Faz Dengesizliği  [  ] Aşırı Yük
3. DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER
Alınacak Acil Önlem: ................................................
Termin Tarihi ve Sorumlu Personel: ..................................
Elektrik Panoları Termal Kamera Denetim Kriterleri
	No
	Kontrol ve Muayene Kriteri
	Durum
	Ölçüm / Aksiyon

	1
	Termal kamera ölçümü yapılırken pano en az %40-50 yük altında mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	2
	Ölçüm öncesi kapağın emniyetle açılması için ark koruma vizörü takıldı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	3
	Kamera emisyon katsayısı (ε) taranan yüzeye (bakır/plastik) göre ayarlandı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	4
	Raporlanan her arıza için hem termal hem optik dijital fotoğraf eklendi mi?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	5
	ΔT sıcaklık farkı tablosuna göre acil aksiyon gerektiren noktalar işaretlendi mi?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	6
	Fazlar arası akım dengesizlikleri pens ampermetre ile teyit edildi mi?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	7
	Düzeltme yapılan komponentin onarım sonrası ikinci termal kontrolü yapıldı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	8
	Rapor EMO yetkili Termografi Uzmanı Mühendis tarafından onaylandı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........



	YETKİLİ 1
	YETKİLİ 2
	YETKİLİ 3

	ELEKTRİK MÜHENDİSİ / TEKNİKERİ
Adı Soyadı: ........................
Oda Sicil No: ......................
	İSG UZMANI (A/B/C SINIFI)
Adı Soyadı: ........................
İmza: ........................
	TESİS / FABRİKA MÜDÜRÜ
Adı Soyadı: ........................
İmza: ........................






