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Yüksek Gerilim (YG) Trafo Merkezi ve Kesici Hücreleri Kontrol Şablonu (Word)
34.5 kV yüksek gerilim trafo merkezleri, modüler kesici hücreleri, trafo koruma röleleri, ark tahliye bacaları ve YG güvenlik teçhizatlarını denetleyen resmi form.
1. TRAFO MERKEZİ FİZİKİ GÜVENLİĞİ
Trafo kapısı kilitli ve yetkisiz girişi engelleyici tabela var mı?
Havalandırma panjurlarında kuş, kemirgen ve kedi teli takılı mı?
Acil durum aydınlatması ve yangın tüpleri (CO2/KKT) yerinde mi?
2. KESİCİ HÜCRELERİ VE KORUMA DONANIMI
SF6 gaz manometresi yeşil işletme basıncını gösteriyor mu?
Hücre mekanik interlock (kilit) sıralaması sorunsuz çalışıyor mu?
Aşırı akım ve toprak kısa devre koruma rölesi devrede mi?
3. YALITKAN MANEVRA TEÇHİZATLARI
36 kV manevra stankası çatlak ve kirsiz durumda mı?
Yalıtkan eldivenlerin 6 aylık dielektrik test tarihi geçerli mi?
Yalıtkan tabure ve topraklama pensleri sağlam mı?
Yüksek Gerilim Denetim Kriterleri
	No
	Kontrol ve Muayene Kriteri
	Durum
	Ölçüm / Aksiyon

	1
	Trafo binası giriş kapısında Yüksek Gerilim Ölüm Tehlikesi levhası asılı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	2
	Trafo koruma havuzunda (yağ tavasında) çakıl taşları temiz ve seviye tam mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	3
	Silikajel nem tutucu hava filtresi mavi/turuncu aktif renkte mi?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	4
	YG Yalıtkan eldivenlerinde delik testi (hava şişirme) yapıldı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	5
	Buchholz rölesi ve yağ sıcaklık termostatı açma devreleri test edildi mi?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	6
	Trafo koruma ve işletme topraklama iletkenleri klemensleri sıkı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	7
	Hücre ark tahliye bacaları bina dışına güvenli alana yönlendirilmiş mi?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	8
	YG İşletme Sorumluluğu Sözleşmesi ve aylık raporlama dosyası mevcut mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........
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