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Patlayıcı Ortamlarda (ATEX) Ex-Proof Elektrik Tesisatı Muayene Şablonu (Word)
Boya tesisleri, kimyasal depolar ve gaz dolum sahalarında TS EN 60079-14/17 standartlarına uygun alev sızdırmaz (Ex-d), kendinden emniyetli (Ex-i) elektrik tesisatlarının denetim şablonu.
1. BÖLGE (ZONE) VE EKİPMAN UYGUNLUĞU
Bölge Sınıflandırması: [  ] Zone 0  [  ] Zone 1  [  ] Zone 2  [  ] Zone 21/22
Cihaz Etiket Bilgisi: ................................................
Gaz Grubu ve Sıcaklık Sınıfı: [  ] IIA  [  ] IIB  [  ] IIC / T1 - T6
2. MEKANİK VE ALEV SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ
Ex-d gövde cıvataları tam ve torkunda sıkılmış mı? Eksik cıvata var mı?
Kablo rakorları Ex sertifikalı mı ve kabloyu tam sıkmış mı?
Kullanılmayan rakor delikleri sertifikalı metal kör tapa ile kapatılmış mı?
3. STATİK TOPRAKLAMA VE EŞPOTANSİYEL BAĞLANTI
Metal aksamlar arası eşpotansiyel sarı-yeşil köprüler tam mı?
Topraklama geçiş direnci 10 Ohm değerinin altında mı?
Patlayıcı Ortamlarda Denetim Kriterleri
	No
	Kontrol ve Muayene Kriteri
	Durum
	Ölçüm / Aksiyon

	1
	Tüm aydınlatma armatürlerinde Ex-proof koruma camı ve ızgarası sağlam mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	2
	Ex-d alev yolları (flange joints) paslanmamış ve boyanmamış durumda mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	3
	Kablo rakorlarında reçine / sızdırmazlık hamuru doğru uygulanmış mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	4
	Aydınlatma anahtarları ve prizler ortama uygun Ex sınıfında mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	5
	Patlayıcı ortamda standart seyyar kablo veya cep telefonu kullanımı yasak mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	6
	Statik elektrik yük birikimini önleyen topraklama bağlantısı mevcut mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	7
	Ex-proof motor klemens kutusu kapağı contası hasarsız ve tam oturmuş mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	8
	Tesisat periyodik ATEX muayene raporu akredite kuruluşça onaylandı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........
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