	ELEKTRİK VE TESİSAT GÜVENLİĞİ DENETİM SİSTEMİ
	DOKÜMAN NO: ELK-İSG-547

	KABLO KANALLARI, BUSBAR TESISATI VE YANGIN DURDURUCU (FIRESTOP) ŞABLONU (WORD)
	REVİZYON: 02 / 2026

	KATEGORİ: ELEKTRIK VE TESISAT GÜVENLIĞI FORMLARI
	YAYIN TARİHİ: 07.09.2026



Kablo Kanalları, Busbar Tesisatı ve Yangın Durdurucu (Firestop) Şablonu (Word)
Kablo tavaları, busbar enerji dağıtım hatları ve elektrik şaftlarının yangın kompartıman duvarlarından geçiş noktalarındaki TS EN 1366-3 yangın durdurucu (Firestop) yalıtım denetim şablonu.
1. YANGIN KOMPARTIMAN GEÇİŞLERİ (FIRESTOP)
Duvar ve döşeme geçişlerinde yangın harcı/mastiği eksiksiz uygulanmış mı?
Firestop malzemesinin üzerinde sertifika etiketi ve montaj tarihi yazıyor mu?
Geçiş noktasında duman sızmasına izin verecek boşluk kalmış mı?
2. KABLO TAVALARI VE MEKANİK TAŞIYICILAR
Tava ek yerlerinde sarı-yeşil topraklama iletken köprüleri takılı mı?
Tavalarda aşırı yükleme ve kablo yığılması var mı? (Doluluk <%50 mi?)
Kuvvet ve zayıf akım kabloları ayrı tavalarda veya seperatörle mi taşınıyor?
3. BUSBAR SİSTEMİ GÜVENLİK KONTROLLERİ
Busbar gövde topraklama sürekliliği kontrol edildi mi?
Çıkış kutuları (plug-in) kilitleri sağlam ve kilitli mi?
Kablo Kanalları, Busbar Tesisatı ve Yangın Durdurucu Denetim Kriterleri
	No
	Kontrol ve Muayene Kriteri
	Durum
	Ölçüm / Aksiyon

	1
	Tüm elektrik şaftı kat geçişleri yangın yalıtım harcıyla kapatılmış mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	2
	Kablo kanalı topraklama geçiş direnci 0.5 Ohm altında ölçüldü mü?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	3
	Kablo tavalarında kablo ağırlığından dolayı sarkma veya askı eğilmesi yok mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	4
	Tavalar içindeki güç kablolarında aşırı ısınma veya koku tespiti yapıldı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	5
	Busbar ek noktalarında termal kamera taramasında aşırı ısınma yok mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	6
	Kablo kanalları acil kaçış yollarında baş çarpma yüksekliğini aşıyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	7
	Yangına dayanıklı kablolar (halogen-free) yangın linyelerinde kullanılmış mı?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........

	8
	Yangın durdurucu montaj tutanağı İSG dosyasına eklendi mi?
	[  ] Uygun
[  ] Kusurlu
	Değer: ..............
Aksiyon: ...........
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