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Kule Vinç Kurulum, Yükseltme ve Günlük Saha Emniyet Şablonu (Word)
Kule vinçlerin temel betonu, gövde ankrajı, teleskopik yükseltme prosedürleri, rüzgar hızı limitleri, anti-collision radar sistemleri ve günlük operatör kontrol şablonu.
1. KULE VİNÇ STATİK VE KURULUM BİLGİLERİ
Vinç Marka / Model / Seri No: .......................................
Mevcut Kanca Altı Yüksekliği (m) ve Bom Uzunluğu (m): ................
Temel Ankraj Betonu Test Raporu ve Bina Bağlantı Kuşağı (Tie-in): .....
2. GÜVENLİK SENSÖRLERİ VE LİMİT SİVİÇLER
Kanca tepe limit sivici ve şaryo (trolley) son limitleri sağlam mı?
Maksimum yük ve moment sınırlandırıcı (overload) testi yapıldı mı?
Bom ucu anemometre kabin göstergesine doğru rüzgar hızını iletiyor mu?
3. OPERATÖR VE HABERLEŞME KONTROLLERİ
Operatör G sınıfı ehliyete ve yüksekte çalışma sağlık raporuna sahip mi?
Sapancı (Rigger) ve işaretçi telsiz frekansları kesintisiz çalışıyor mu?
Kule Vinç Kurulum, Yükseltme ve Günlük Saha Emniyet Şablonu Kriterleri
	No
	Saha Denetim Kriteri
	Durum
	Termin / Sorumlu

	1
	Temel cıvatalarında ve kule gövde pimlerinde gevşeme/kopilyasızlık var mı?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	2
	Ana kaldırma çelik halatında ezilme, korozyon veya tel kopması var mı?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	3
	Kanca emniyet mandalı yaylı mekanizmasıyla sağlam kapanıyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	4
	Anti-collision (çarpışma önleyici) sistemi bomlar yaklaştığında frenliyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	5
	Mesai bitiminde bom serbest dönüş (rüzgar fırıldak) moduna alınıyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	6
	Kabin içi acil tahliye aparatı ve yangın tüpü kontrol edildi mi?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	7
	Bom aydınlatma projektörleri ve tepe uçak ikaz lambası yanıyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	8
	Günlük operatör kontrol defteri operatör tarafından imzalandı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........
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