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Şantiye Sıcak Çalışma ve Yangın Gözcüsü (Fire Watch) Saha İzin Şablonu (Word)
Şantiyede kaynak, kesme, taşlama ve alevli izolasyon işlerinde 11 metre yarıçaplı yangın güvenliği, yangın battaniyeleri ve işlem sonrası 60 dakika yangın nöbeti (Fire Watch) izin protokolü.
1. İŞİN TANIMI VE ÇALIŞMA SAHASI
İşlem Türü: [  ] Elektrik Ark Kaynağı  [  ] Oksi-Gaz Kesme  [  ] Taşlama  [  ] Membran Şaloma
Çalışma Yapılacak Blok / Kat / Mahal: ...................................
İzin Geçerlilik Süresi: ...../...../2026 Saat: ..... ile ..... arası
2. ÇALIŞMA ÖNCESİ YANGIN EMNİYETİ KONTROLÜ
11 metre yarıçap içindeki yanıcı malzemeler temizlendi mi?
Aşağı katlara kıvılcım dökülmesini önleyici yangın battaniyesi serildi mi?
Oksijen ve asetilen hortumlarında alev geri tepme ventilleri var mı?
3. YANGIN GÖZCÜSÜ VE NÖBET TAAHHÜDÜ
Görevli Yangın Gözcüsünün Adı Soyadı: ....................................
Çalışma bitiminden itibaren 60 dakika boyunca soğuma takibi yapıldı mı?
Şantiye Sıcak Çalışma ve Yangın Gözcüsü Kriterleri
	No
	Saha Denetim Kriteri
	Durum
	Termin / Sorumlu

	1
	Çalışma noktasında dolu ve bakımlı yangın söndürücü hazır mı?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	2
	Kaynak pensesi ve kablolarında izolasyon sıyrığı kesinlikle yok mu?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	3
	Gaz tüpleri devrilmeye karşı zincirle dik olarak kilitlendi mi?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	4
	Alev geri tepme ventilleri hem şaloma hem regülatör çıkışında takılı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	5
	Döşeme deliklerinden alt katlara kıvılcım düşüşü engellendi mi?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	6
	Kaynakçı ve taşlamacıda kaynak maskesi, deri önlük ve kolluk var mı?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	7
	Çalışma bittikten 60 dakika sonra yangın gözcüsü son kontrolü imzaladı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	8
	Sıcak çalışma izin formu İSG Birimi ve Şantiye Şefince onaylandı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........
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