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Ağır Prekast ve Prefabrik Beton Eleman Montajı Saha Güvenlik Şablonu (Word)
Onlarca tonluk prefabrik beton kolonlar, makas kirişleri ve TT döşeme plakalarının montajında vinç sapanlama açıları, geçici teleskopik montaj payandaları ve stabilizasyon denetim formu.
1. ELEMAN BİLGİSİ VE STATİK MONTAJ PLANI
Montajı Yapılan Eleman: [  ] Kolon  [  ] Makas Kirişi  [  ] TT Plak  [  ] Cephe Paneli
Eleman Ağırlığı (Ton) ve Vinç Çalışma Yarıçapı (m): ..................
Kaldırma Planı (Rigging Plan) onaylandı mı?
2. SAPANLAMA VE KALDIRMA EKİPMANLARI
Sertifikalı kaldırma kafaları (lifting clutches) ceplere tam oturdu mu?
Kaldırma traversi (spreader beam) dengeli ve hasarsız mı?
Yükü havada kontrol etmek için iki uçtan kılavuz ipi (tag line) bağlandı mı?
3. GEÇİCİ STABİLİZASYON VE PAYANDALAR
Kolon dikildiğinde çift yönlü ayarlı çelik payandalarla zemine kilitlendi mi?
Montaj payandası taban cıvataları betona tam sıkıldı mı?
Ağır Prekast ve Prefabrik Beton Eleman Montajı Saha Güvenlik Şablonu Kriterleri
	No
	Saha Denetim Kriteri
	Durum
	Termin / Sorumlu

	1
	Kaldırılan prekast elemanın beton döküm mukavemet raporu tam mı?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	2
	Sapan kolları arasındaki açı 60 derecenin altında tutuluyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	3
	Montaj sahasının altı kırmızı bariyer şeridiyle kapatıldı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	4
	Kiriş üzerine çıkacak montaj ustalarında sepetli vinç veya çift lanyart var mı?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	5
	Payandalar sökülmeden önce birleşim noktası kaynak veya harç mukavemeti teyit edildi mi?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	6
	Rüzgar hızı 40 km/s üzerine çıktığında ağır montaj durduruldu mu?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	7
	Kılavuz ipler (tag line) ile yükün dönmesi kontrol altında tutuluyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	8
	Prekast montaj teslim formu Şantiye Şefi ve Statikçi tarafından imzalandı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........
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