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Şantiye Kapalı Alan (Kanalizasyon, Tünel, Şaft) Giriş İzin Şablonu (Word)
Şantiye altyapı çalışmalarında rögar, kanalizasyon bacaları, su depoları, tüneller ve derin şaftlara girişlerde gaz ölçümü, cebri havalandırma ve tripodlu kurtarma sistemi izin şablonu.
1. KAPALI ALAN VE ÇALIŞMA TANIMI
Kapalı Alan Lokasyonu: [  ] Yağmur Suyu Rögarı  [  ] Su Deposu  [  ] Şaft / Galeri
Giriş Amacı ve Yapılacak İş: ...........................................
Giriş Yapan Personel ve Giriş/Çıkış Saatleri: ..........................
2. GAZ ÖLÇÜM DEĞERLERİ VE HAVALANDIRMA
Oksijen (O2) Seviyesi: % ....... (Norm: %19.5 - %23.5)
Yanıcı/Patlayıcı Gaz (LEL): % ....... (Norm: %0)
Hidrojen Sülfür (H2S) ve Karbonmonoksit (CO): ....... ppm
Ex-proof salyangoz fan ile sürekli temiz hava basılıyor mu?
3. KURTARMA DONANIMI VE NÖBETÇİ
Giriş ağzında kurtarma tripodu ve kurtarma vinci kuruldu mu?
Kapı nöbetçisi (Standby person) görevi başında mı?
Şantiye Kapalı Alan Kriterleri
	No
	Saha Denetim Kriteri
	Durum
	Termin / Sorumlu

	1
	Gaz dedektörünün taze hava kalibrasyonu ve sensör testi yapıldı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	2
	Kapalı alana giriş yapan her çalışanın sırtında paraşüt tipi kemer bağlı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	3
	Kapalı alanda aydınlatma için 24V alçak gerilim veya Ex-proof fener var mı?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	4
	Kapı nöbetçisinin acil durum düdüğü ve telsizi çalışıyor mu?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	5
	İçeride bayılma anında nöbetçinin içeri girmeden vinçle çekebileceği teyit edildi mi?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	6
	Dalgıç pompa veya mekanik borularda LOTO kilitlemesi yapıldı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	7
	Çalışma esnasında gaz dedektörü personelin göğsünde sürekli açık mı?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........

	8
	Kapalı Alan İzin Formu İSG Uzmanı ve Şantiye Şefince onaylandı mı?
	[  ] Uygun
[  ] Uygunsuz
	Termin: ...../.....
Sorumlu: ........
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Adı Soyadı: ........................
İmza: ........................
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